Załącznik nr 1

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. System przywoławczy

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane techniczne**  | **Wymagania** |
| Zasilanie sieciowe | Wodoodporny |
| Głośność : 30-100 db | Bezprzewodowy przycisk pociągany |
| Środowisko pracy : od -10 do 50 C, wilgotność :80% | Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne  |
| Wymiary: 153x97x43 | Łatwość w montażu |
|  |  |

1. Nakładki na schody

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane techniczne**  | **Wymagania** |
| Grubość 5mm | Odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV |
| Wymiar: 3000 mm mm/1000 mm x 345 mm | Kontrastowy kolor krawędzi zapewniający widoczność  |
| Przeznaczenie: stanowiska suche i mokre, zewnętrzne i wewnętrzne | Właściwości antypoślizgowe |
| Intensywność użytkowania: duży ruch | Ognioodporność |
| Kolor :czarno biały/czarno-żółty | Materiał łatwy w utrzymaniu czystości |
|  | Duża trwałość i odporność na ścieranie |
|  | Łatwy montaż  |
|  |  |

1. Maty antypoślizgowe

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane techniczne**  | **Wymagania** |
| Wymiar: 4m x 2 m/ 3 m x 2 m | wysoka odporność na ścieranie |
| Grubość: 0,5 cm/1 cm |  wysoka antypoślizgowość |
| Materiał: poliester | łatwość w utrzymaniu  |
| Kolor: szary/czarny | klasa palności: zgodna z normą europejską EN 13501-1 |

1. Pola uwagi

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane techniczne**  | **Wymagania** |
| Wielkość 5 x 5 pinezek/25 x25 pinezek | Antypoślizgowość ( wskaźnik szorstkości SRT) |
| Materiał: tworzywo sztuczne | Trwałość, odporność na ścieranie |
| Kolor :żółty | Widoczność (duża kontrastowość) |
|  | Odporność na czynniki atmosferyczne |
|  | Odporność chemiczna |

1. Tabliczki informacyjne

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane techniczne**  | **Wymagania** |
| Materiał: metal/sztuczne tworzywo | Możliwość montażu na ścianach lub montowania na stojakach czy pulpitach |
| Grafika: sam tekst / tekst z grafiką  | Wysoka trwałość |
| Dodatkowo napis w języku Brajlowskim |  |